Arachne Video Setup

Use mouse or <Tab>/<Shift+Tab>/ <Enter> to select graphics mode:

VESA compatible card or driver VGA 640x480 256 KB 16 colors
VGA 640x480 256 KB grayscale
TRIDENT (or PROVGA_VC510S)
TSG3 (Tseng ET3000, MDB10)
OAK
REALTEK (RTVGA)
TSG4 (Tseng ET4000)
M1 (OCTEK, graphic chip MX86010)
TAMARA (Tamarack TDVGA-3588, Cirrus, Paradise, AST-PLUS)
| 640x480 | 1 MB HiColor 800x600 | 1 MB HiColor
1024x768 | 2 MB HiColor
640x400 | 256 KB 256 colors
640x480 | 512 KB 256 colors
800x600 | 512 KB 256 colors
1024x768 | 1 MB 256 colors
800x600 | 256 KB 16 colors
800x600 | 256 KB grayscale
Autodetected adapter: